proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 100 A, 0,5 A, Tipo A, con función de disparo remoto, N izquierda

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes
con un contacto avisador adicional y bornes de conexión conectados de forma paralela a la tecla de comprobación para activar el botón de comprobación a través de contactos de conmutación externos
nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,5 A
Posición del conductor neutro: izquierda
Anchura en módulos: 4,5
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 100 A
Frecuencia asignada: 50 Hz

Disparadores remotos (Contacto de conmutación):
1 Contacto de apertura
Intensidad asignada de CA (típica): 6 A 
Intensidad asignada de CC (típica): 1 A

Entrada de control:
Tensión asignada (AC): 400 V

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Borne roscado arriba, abajo (Disparadores remotos):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, multifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 17 ... 16
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 81 mm (4,5 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, DIN EN 61008-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 4 100-4/0,50-A FT
Número de referencia: 09167921
marca o tipo elegidos: ___________/___________