erweitern / Verdrahtungsmaterial / FI- und LS-Sammelschienen

Sammelschiene, Gabel, 2-polig, 4,5 TE, 63 A ((L1, L2/N-Hi) x 2)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 4,5
Phasenanordnung: (L1, L2/N-Hi) x 2
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 76 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Hilfsschalter verwendbar
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 2+Hi.4.120
Bestellnummer: 09920172
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________