schalten / Installationsschütze / brummarm

Installationsschütz 24 V AC, 63 A, 2 Ö/2 S

Installationsschütze der Baureihe HS für den Verteilereinbau sind brummarm und zeichnen sich durch sehr geräuscharme Schaltvorgänge, durch eine vielseitige Verwendbarkeit aufgrund ihrer Gebrauchskategorien und durch ihre hohe mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Die Magnetspule dieser Baureihe ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet.

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 24 V

Laststromkreis (Schaltkontakt):
2 Öffner/2 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A 
max. Schaltfrequenz: 600 / h
Bemessungsisolationsspannung: 440 V
Bemessungskurzschlussstrom "Iq": 10 kA
Bemessungsspannung AC-1: 230 V
max. Bemessungsleistung AC-1 230 V: 14,3 kW
Bemessungsspannung AC-3 1-phasig: 230 V
max. Bemessungsstrom AC-3: 30 A
max. Bemessungsleistung Glühlampen: 8000 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen kompensiert: 3740 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen unkompensiert: 5100 VA
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen Duoschaltung: 8120 VA

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb (ED <= 100 %)
elektrische Lebensdauer: min. 1 · 10⁶ Schaltspiele
mechanische Lebensdauer: min. 10000000 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 53,8 mm (3 TE) × H 85 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: HS 3-024AC/63-22
Bestellnummer: 09980434
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________