schalten / Lasttrennschalter

Lasttrennschalter,  25 A, 3 S

Lasttrennschalter
beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschiene
Schaltstellungsanzeige
Sprungschaltfunktion beim Einschalten

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
3 Schließer
Polzahl (gesamt): 3
Bemessungsspannung (AC): 240 V, 415 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 25 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis):
Klemmbereich: min. 2,5 mm² ... max. 50 mm²

Zertifizierungen: VDE
Bauvorschriften/Normen: EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RH 025-300
Bestellnummer: 09981054
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________