conmutar / Interruptores de grupo

Interruptores de grupo (conmutadores), 16 A, 1 Contacto inversor

Interruptores de grupo (conmutadores)

Entrada de control:
Tensión asignada (AC): 230 V

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto inversor
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 90 mm × Pr 65 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RG 016-001
Número de referencia: 09981080
marca o tipo elegidos: ___________/___________